**ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПАССИВНЫХ МАРКЕРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Применение** |  | **3M Scotchmark** | |
| Силовые линии | **Наименование** | D:\а БИМТЭК\Сайт Beamtech.by\Новый раздел Маркеры и трассоискатели\маркер 1402.jpg | 1402-XR |
|  | Частота | 169,8 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Телекоммуникации | **Наименование** | D:\а БИМТЭК\Сайт Beamtech.by\Новый раздел Маркеры и трассоискатели\маркер 1401.jpg | 1401-XR |
|  | Частота | 101,4 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Канализация | **Наименование** |  | 1404-XR |
|  | Частота | 121,6 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Газапровод | **Наименование** |  | 1405-XR |
|  | Частота | 83 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Водопровод | **Наименование** |  | 1403-XR |
|  | Частота | 145,7 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Кабельное ТВ | **Наименование** |  | 1407-XR |
|  | Частота | 77 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |
| Общего назначения | **Наименование** |  | 1408-XR |
|  | Частота | 66,35 кГц |
|  | Диаметр | 10,2 см |
|  | Вес | 0,35 кг |
|  | Глубина установки | 1,5м |